공용면적 관련 설계 내용

- 지침서 상 실별 면적표는 발주처인 상주시 국제승마장      관리사업소가 요구하는 대략적인 가이드라인이며,        공용면적이 기재되어 있지 않으나, 연면적 4,650㎡       (±5%이내) 범위 안에서 전용면적(강의실, 객실 등)      및 공용면적(복도, 계단 등)이 유동적으로 변동가능      하므로 이를 설계에 반영하여 주시기 바랍니다.